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关于达拉特特高压站配套500千伏工程建设
项目环境影响报告书的批复
[bookmark: 文号]内环审〔2026〕84号

[bookmark: 主送单位]内蒙古电力（集团）有限责任公司内蒙古超高压供电分公司：
[bookmark: 正文文件]你公司报送的《达拉特特高压站配套500千伏工程建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，批复如下：
一、项目建设基本情况
（一）耳字壕～布日都I、Ⅱ线开断线路接入达拉特特高压站。（1）新建耳字壕I线开断点至双回路分歧塔500千伏线路，线路长2km，单回路架设；新建耳字壕Ⅱ线开断点至双回路分歧塔500千伏线路，线路长2km，单回路架设；新建双回路分歧塔至达拉特特高压站500千伏线路，线路长30.5km，同塔双回路架设。新建塔基共83基。（2）新建布日都I线开断点至双回路分歧塔500千伏线路，线路长0.4km，单回路架设；新建布日都Ⅱ线开断点至双回路分歧塔500千伏线路，线路长0.6km，单回路架设；新建双回路分歧塔至达拉特特高压站500千伏线路，线路长28.0km，同塔双回路架设。新建塔基共73基。（3）原耳字壕～布日都Ⅰ、Ⅱ线拆除段，拆除原500kV耳布Ⅰ线22#～40#塔段线路8.8km，同步拆除铁塔19基；拆除原500kV耳布Ⅱ线23#～43#塔段线路8.9km，同步拆除铁塔21基。
（二）新建达拉特±800千伏换流站至达拉特1000千伏变电站3回500千伏线路，其中同塔双回路架设83km，单回路架设82.5km；达拉特±800千伏至达拉特1000千伏变电站单回路架设的500千伏线路在接入换流站之前采用同塔双回路单侧挂线，长度0.5km。新建塔基共354基。
新建达拉特±800kV换流站～达拉特1000kV变电站3回线路工程不可避让穿越黄河内蒙古段水土保持生态保护红线，其中同塔双回路穿越约6.84km，立塔15基，单回穿越约6.51km，立塔14基。
本项目建设地点位于内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗、东胜区境内。
二、总体意见
本项目在严格落实《报告书》提出的各项环境保护措施和下列工作要求后，可以满足国家生态环境保护相关法律法规和标准的要求。从环境保护角度分析，我厅原则同意本项目按照《报告书》中所列的性质、规模、地点和拟采取的环保措施进行建设。
三、项目建设及运行期间应做好的工作
（一）严格落实项目施工期、运营期生态环境保护措施，做好生态保护与恢复工作。施工期严格控制施工活动范围，合理布局，尽量减少土地占用和植被破坏。
（二）认真落实《报告书》中提出的控制和改善工频电场、工频磁场对周边环境影响的措施和方法，监测值应符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。
（三）项目施工期及运行期的噪声值及防噪措施应满足《报告书》中提出的要求，监测值应符合国家评价标准限值要求。
（四）环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点或生态保护、污染防治措施发生重大变动的，应当按要求重新报批。
四、建设单位按规定程序完成竣工环境保护验收后，项目方可投入正式运行。
五、我厅委托鄂尔多斯市生态环境局负责该项目施工期环境保护措施落实情况的监督检查工作。
六、本批复不具有其他行政审批前置效力。



                           内蒙古自治区生态环境厅   
[bookmark: 签发日期]                             2026年8月24日












[bookmark: _GoBack]
- 2 -

- 1 -


