

[bookmark: 标题]内蒙古自治区生态环境厅
关于内蒙古和镁新能源有限责任公司库伦旗30万千瓦源网荷储一体化项目（输变电工程）建设项目环境影响报告表的批复
[bookmark: 文号]内环表〔2026〕149号

[bookmark: 主送单位]内蒙古和镁新能源有限责任公司：
[bookmark: 正文文件]你公司报送的《内蒙古和镁新能源有限责任公司库伦旗30万千瓦源网荷储一体化项目（输变电工程）建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2021年版），经研究，批复如下：
一、项目建设基本情况
（一）变电工程。新建220kV升压站，建设2×150MVA主变，220kV出线间隔1个。（2）新建电熔镁砂厂区220kV降压站，建设2×150MVA+2×50MVA主变，220kV出线间隔2个。
（二）线路工程。新建220kV升压站-220kV降压站220kV输电线路，新建线路长46.75km，其中单回架空线路长37.3km，同塔双回架空线路长9.3km，电缆线路长0.15km，立塔141基。
新建输电线路分6次跨越库伦旗-科尔沁沙地防风固沙生态功能重要区，累计跨越长度663.5m，不立塔；跨越库伦旗防风固沙生态功能重要区域长度30m，不立塔。
本项目建设地点位于内蒙古自治区通辽市库伦旗境内。
二、总体意见
本项目在严格落实《报告表》提出的各项环境保护措施和下列工作要求后，可以满足国家生态环境保护相关法律法规和标准的要求。从环境保护角度分析，我厅原则同意本项目按照《报告表》中所列的性质、规模、地点和拟采取的环保措施进行建设。
三、项目建设及运行期间应做好的工作
（一）严格落实项目施工期、运营期生态环境保护措施，做好生态保护与恢复工作。施工期严格控制施工活动范围，合理布局，尽量减少土地占用和植被破坏。
（二）认真落实《报告表》中提出的控制和改善工频电场、工频磁场对周边环境影响的措施和方法，监测值应符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。
（三）对设备维修过程中产生的废变压器油、废蓄电池等应全部回收，如不能全部回收，必须单独存放，集中送交有相应危险废物经营许可资质的单位处置。
（四）项目施工期及运行期的噪声值及防噪措施应满足《报告表》中提出的要求，监测值应符合国家评价标准限值要求。
（五）环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或生态保护、污染防治措施发生重大变动的，应当按要求重新报批。
四、建设单位按规定程序完成竣工环境保护验收后，项目方可投入正式运行。
五、我厅委托通辽市生态环境局负责该项目施工期的监督检查工作。
六、本批复不具有其他行政审批前置效力。
七、原《内蒙古自治区生态环境厅关于内蒙古和镁新能源有限责任公司库伦旗30万千瓦源网荷储一体化项目（输变电工程）建设项目环境影响报告表的批复》（内环表〔2026〕111号）作废。
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