


[bookmark: 标题]内蒙古自治区生态环境厅
关于西乌珠穆沁旗C波段新一代天气雷达
系统（土建工程）建设项目生态
环境影响报告表的批复
内环表〔2026〕262号

[bookmark: 主送单位]内蒙古自治区西乌珠穆沁旗气象局：
[bookmark: 正文文件]你单位报送的《西乌珠穆沁旗C波段新一代天气雷达系统（土建工程）建设项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下：
一、项目建设基本情况
新建雷达塔楼及配套基础设施。具体建设内容为：新建地上六层框架剪力墙结构雷达塔楼，建筑高度为27.6m，新建地上一层砌体结构变配电室及柴发机房。安装1套C波段雷达主机，采用全固态全相参双偏振脉冲多普勒体制，工作中心频率在5300～5600MHz之间，峰值功率250kW，天线口径4.5m，天线增益43.9dB，天线架设高度33.02m。
项目选址巴拉嘎尔高勒镇三牛场南侧山顶所处管控单元为西乌珠穆沁旗-生物多样性保护生态功能重要区，地块位于生态保护红线范围内。项目永久占生态保护红线1.7425公顷。
本项目建设地点位于内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗境内。
二、总体意见
本项目在严格落实《报告表》提出的各项环境保护措施和下列工作要求后，可以满足国家生态环境保护相关法律法规和标准的要求。从环境保护角度分析，我厅原则同意本项目按照《报告表》中所列的性质、规模、地点和拟采取的环保措施进行建设。
三、项目建设及运行期间应做好的工作
（一）严格落实项目施工期、运营期生态环境保护措施，做好生态保护与恢复工作。施工期严格控制施工活动范围，合理布局，尽量减少土地占用和植被破坏。定期对路面洒水，避免产生扬尘。施工期产生的垃圾必须集中回收，送交当地环卫部门集中处置。
（二）认真落实《报告表》中提出的控制和改善电磁辐射、噪声对周边环境影响的措施和方法。在围墙、围栏上挂设当心电磁辐射警示牌、标语等告知公众。
（三）对设备维修过程中产生的废蓄电池应全部送交有相应危险废物经营许可资质的单位处置。
（四）项目施工期及运行期的噪声值及防噪措施应满足《报告表》中提出的要求，监测值应符合国家评价标准限值要求。
（五）环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或生态保护、污染防治措施发生重大变动的，应当按要求重新报批。
四、建设单位按规定程序完成竣工环境保护验收后，项目方可投入正式运行。
五、我厅委托锡林郭勒盟生态环境局负责该项目施工期的监督检查工作。
六、本批复不具有其他行政审批前置效力。
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